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OBRAZEC PREDRAČUNA 

PONUDNIK

Naziv: ………………………………………………………..

Naslov: ………………………………………………………

Davčna številka oz ID za DDV: . …………………………

Matična številka: …………………………………………..

Številko objave razpisa: ………………………………….

Kontaktna oseba: …………………………………………

Telefonska številka: ………………………………………

Elektronski naslov: ………………………………………. 

Številka ponudbe: …………………

Ponudba s ponudbenim predračunom za:
1. [bookmark: _Hlk166226811]Sklop 1 cca  242 t odpadnega železa (DTM, krajši kosi tirnic do 4 m, kretniški deli od 03 do 12 m, pritrdilni material,  srca, ostrice, podložne plošče, vijaki, tirifoni …) iz Sekcija za GD Ljubljana, lokacija Ljubljana (cca 40 t), lokacija Zalog (cca 40 t), lokacija Novo mesto (cca 45 t);  Sekcija za GD Celje, lokacija ŽP Središče (cca 33 t), lokacija ŽP Lipovci (cca 14 t), lokacija Dobova (cca 10 t), lokacija Sevnica (cca 20 t), lokacija Zidani Most (cca 20 t), lokacija Trbovlje (cca 20 t). 
2. Sklop 2 cca 45 t odpadnih tirnic iz Sekcije za GD Ljubljana, lokacija Novo mesto (sistem S-49, dolžine od 5 do 6 m) 
3. Sklop 3 cca 32 t odpadnih tirnic iz Sekcije za GD Celje, lokacija ŽP Lipovci in Središče (sistem S-49, UIC 60, dolžine od 3 do 6 m) 
4. Sklop 4 cca 23,5 t odpadnih tirnic iz Sekcije za GD Celje, lokacija Dobova (sistem S-49, dolžine od 3 do 12 m)
5. Sklop 5 cca 32,3 t odpadnih tirnic iz Sekcije za GD Celje, lokacija Sevnica (sistem S-49 in UIC 60, dolžine od 3 do 12 m)
6. Sklop 6 cca 5,6 t odpadnih tirnic iz Sekcije za GD Celje, lokacija Blanca  (sistem S-49, dolžine 20 m)
7. Sklop 7 cca 20,9 t odpadnih tirnic iz Sekcije za GD Celje, lokacija Zidani Most (sistem S-49 in UIC 60, dolžine od 3 do 12 m). 
8. Sklop 8 cca 70 t odpadnih tirnic iz Sekcije za GD Celje, lokacija Trbovlje (sistem S-49, dolžine od 1 do 12 m). 
9. Sklop 9 cca 9 t odpadna jeklena konstrukcija (most) iz Sekcije za GD Ljubljana, postaja Metlika. 
10. Sklop 10 cca 28 t odpadnega železa s primesmi porcelana 2%, lokacija VM Pivka (cca 8 t) in lokacija Ljubljana (cca 20 t). 
11. Sklop 11 cca 2,360 t odpadne akumulatorske baterije (hermetično zaprt elektrolit popolnoma absorbiran v steklenem satju), lokacija ENP Pivka (cca 2 t) in ENP Čret (0,360 t). 
12. Sklop 12 cca 43,100 t odpadnih baterij (gel baterije zaprtega tipa – ne vsebujejo tekočega elektrolita) iz ENP Divača (cca 1,6 t), ENP Logatec (cca 0,400 t), ENP Dekani (cca 0,400 t), ENP Čret (cca 0,450 t), ENP Poljčane (cca 0,150 t), ENP Pavlovci (cca 0,550 t), ENP Murska Sobota (cca 0,550 t), TK Zidani Most (cca 6,5 t), TK Postojna (cca 2 t), TK Divača (cca 1,5 t), TK Nova Gorica (cca 6 t), SVTK Ljubljana skladišče Masarykova (cca 5 t), SVTK Celje Čret skladišče (15 t), SV Ljutomer – lokacija Ptuj (cca 3t). 
13. [bookmark: _Hlk200619030]Sklop 13 cca 6,8 t odpadna aluminijasta dušilka (Al vodnik zalit v ogrodje iz betona) in odpadno 0,080 t tlačno lit aluminij  (odpadne svetilke brez sijalk) iz ENP Poljčane (cca 1, 7 t) in lokacija ENP Rače (cca 5,2 t) 
14. Sklop 14 cca 0,400 t odpadna elektronska komponenta s transformatorjem v okvari (model Sitel RU380 S 120 30) iz lokacije ENP Čret (cca 0,133 t), ENP Poljčane (0,133 t), ENP Šentilj (cca 0,133 t). 
	Sklop
	Naziv materiala in lokacije
	Ocenjena/okvirna količina* (t)
	Cena v EUR/t brez DDV-ja

	1.
	Sklop 1 cca  242 t odpadnega železa (DTM, krajši kosi tirnic do 4 m, kretniški deli od 03 do 12 m, pritrdilni material,  srca, ostrice, podložne plošče, vijaki, tirifoni …) iz Sekcija za GD Ljubljana, lokacija Ljubljana (cca 40 t), lokacija Zalog (cca 40 t), lokacija Novo mesto (cca 45 t);  Sekcija za GD Celje, lokacija ŽP Središče (cca 33 t), lokacija ŽP Lipovci (cca 14 t), lokacija Dobova (cca 10 t), lokacija Sevnica (cca 20 t), lokacija Zidani Most (cca 20 t), lokacija Trbovlje (cca 20 t). 
	Cca 242
	

	2.
	Sklop 2 cca 45 t odpadnih tirnic iz Sekcije za GD Ljubljana, lokacija Novo mesto (sistem S-49, dolžine od 5 do 6 m) 
	Cca 45
	

	3.
	Sklop 3 cca 32 t odpadnih tirnic iz Sekcije za GD Celje, lokacija ŽP Lipovci in Središče (sistem S-49, UIC 60, dolžine od 3 do 6 m) 
	Cca 32
	

	4.
	Sklop 4 cca 23,5 t odpadnih tirnic iz Sekcije za GD Celje, lokacija Dobova (sistem S-49, dolžine od 3 do 12 m)
	Cca 23,5
	

	5.
	Sklop 5 cca 32,3 t odpadnih tirnic iz Sekcije za GD Celje, lokacija Sevnica (sistem S-49 in UIC 60, dolžine od 3 do 12 m)
	Cca 32,3
	

	6.
	Sklop 6 cca 5,6 t odpadnih tirnic iz Sekcije za GD Celje, lokacija Blanca  (sistem S-49, dolžine 20 m)
	Cca 5,6
	

	7.
	Sklop 7 cca 20,9 t odpadnih tirnic iz Sekcije za GD Celje, lokacija Zidani Most (sistem S-49 in UIC 60, dolžine od 3 do 12 m). 
	Cca 20,9
	

	8.
	Sklop 8 cca 70 t odpadnih tirnic iz Sekcije za GD Celje, lokacija Trbovlje (sistem S-49, dolžine od 1 do 12 m). 
	Cca 70
	

	9.
	Sklop 9 cca 9 t odpadna jeklena konstrukcija (most) iz Sekcije za GD Ljubljana, postaja Metlika. 
	Cca 9
	

	9.
	Sklop 10 cca 28 t odpadnega železa s primesmi porcelana 2%, lokacija VM Pivka (cca 8 t) in lokacija Ljubljana (cca 20 t). 
	Cca 28
	

	9.
	Sklop 11 cca 2,360 t odpadne akumulatorske baterije (hermetično zaprt elektrolit popolnoma absorbiran v steklenem satju), lokacija ENP Pivka (cca 2 t) in ENP Čret (0,360 t). 
	Cca 2,360
	

	9.
	Sklop 12 cca 43,100 t odpadnih baterij (gel baterije zaprtega tipa – ne vsebujejo tekočega elektrolita) iz ENP Divača (cca 1,6 t), ENP Logatec (cca 0,400 t), ENP Dekani (cca 0,400 t), ENP Čret (cca 0,450 t), ENP Poljčane (cca 0,150 t), ENP Pavlovci (cca 0,550 t), ENP Murska Sobota (cca 0,550 t), TK Zidani Most (cca 6,5 t), TK Postojna (cca 2 t), TK Divača (cca 1,5 t), TK Nova Gorica (cca 6 t), SVTK Ljubljana skladišče Masarykova (cca 5 t), SVTK Celje Čret skladišče (15 t), SV Ljutomer – lokacija Ptuj (cca 3t). 
	Cca 43,1
	

	9.
	Sklop 13 cca 6,8 t odpadna aluminijasta dušilka (Al vodnik zalit v ogrodje iz betona) in odpadno 0,080 t tlačno lit aluminij  (odpadne svetilke brez sijalk) iz ENP Poljčane (cca 1, 7 t) in lokacija ENP Rače (cca 5,2 t) 
	Cca 6,8
	

	9.
	Sklop 14 cca 0,400 t odpadna elektronska komponenta s transformatorjem v okvari (model Sitel RU380 S 120 30) iz lokacije ENP Čret (cca 0,133 t), ENP Poljčane (0,133 t), ENP Šentilj (cca 0,133 t). 
	Cca 0,400
	




  
* Opomba: količina je okvirna in je lahko za 20 % manjša ali večja.

[bookmark: Klasifikacija1][bookmark: _GoBack]Ponudnik izjavlja, da se strinja  z vsemi pogoji in zahtevami iz objave razpisa o Javnem zbiranju ponudb za prodajo odpadkov pod št. 60402-76/2025-1.

Dokler se ne pripravi in ne podpiše uradna pogodba med nami, ponudba skupaj z odločitvijo o izboru ponudnika tvori med nami obvezujoč dogovor.

Veljavnost ponudbe: 120 dni od roka določenega za predložitev ponudbe.

Datum in kraj:                                                                      Žig in podpis ponudnika:

[image: znak_za_dopis_2007]
Družba z omejeno odgovornostjo registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Osnovni kapital: 15.828.186,15 EUR
Identifikacijska številka za DDV: SI94995737
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