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OBRAZEC PREDRAČUNA 

PONUDNIK

Naziv: ………………………………………………………..

Naslov: ………………………………………………………

Davčna številka oz ID za DDV: . …………………………

Matična številka: …………………………………………..

Številko objave razpisa: ………………………………….

Kontaktna oseba: …………………………………………

Telefonska številka: ………………………………………

Elektronski naslov: ………………………………………. 

Številka ponudbe: …………………………………...……

Ponudba s ponudbenim predračunom za predmet prodaje:

· [bookmark: _Hlk207881401][bookmark: _Hlk166226811]Sklop 1 cca  380 t odpadnega železa (DTM, krajši kosi tirnic do 4 m, kretniški deli do 12 m, pritrdilni material, srca, ostrice, podložne plošče, vijaki, tirifoni …) iz Sekcije za GD Ljubljana lokacija Ljubljana (cca 25 t), lokacija Zalog (cca 25 t), lokacija Novo mesto (cca 150 t), lokacija Črnomelj (cca 50 t), lokacija Rožni dol (cca 100 t); Sekcije za GD Postojna, lokacija Sežana (cca 10 t), lokacija Koper (cca 10 t), lokacija Divača (cca 10 t).
· Sklop 2 cca 20 t odpadnih tirnic iz Sekcije za GD Ljubljana, lokacija Ljubljana in Zalog (sistem S-45, S-49, UIC 60, dolžine od 4 do 6 m) 
· Sklop 3 cca 180 t odpadnih tirnic iz Sekcije za GD Ljubljana, lokacija Novo mesto – deponija Rožni dol (sistem S-49, dolžine 120 m). 
· Sklop 4 cca 56 t odpadnih tirnic iz Sekcije za GD Ljubljana, lokacija Novo mesto – deponija Črnomelj (sistem Xa in S-45, dolžine 5 m)
· Sklop 5 cca 60 t odpadnih tirnic iz Sekcije za GD Ljubljana, lokacija Novo mesto (sistem Xa, S-45, S-49, dolžine od 1,5 m do 10 m). 
· Sklop 6 cca 220 t odpadnih tirnic iz Sekcije za GD Postojna, lokacija Divača (sistem 60E1, dolžine od 8 do 9 m). 
· Sklop 7 cca 45 t odpadnih tirnic iz Sekcije za GD Postojna, lokacija Divača (sistem S-49, dolžine od 8 do 9 m). 
· [bookmark: _Hlk216090542]Sklop 8 cca 20 t odpadnega železa s primesmi porcelana 2% in ohišji svetilk razsvetljave (pločevina in zmesi aluminija 1,5 %)  iz Sekcije za LVM Ljubljana – Potrčeva. 
· Sklop 9 cca 32 t odpadnega bakra z vsebnostjo sponk (bron, inox, železo …) iz Sekcije za EE Ljubljana, območje Postojne 
· Sklop 10 cca 0,233 t odpadnega brona od odpadnih izolatorjev z brončeno kapo iz Sekcije za LVM Ljubljana – Potrčeva. 
· Sklop 11 cca 8 t odpadnega železa mešano (litina, kosi jekla, jeklena pločevina, aluminij ) od vzdrževanje SV in TK naprav iz ZIM Ljubljana – Verovškova. 
· [bookmark: _Hlk216079017]Sklop 12 cca 5 t odpadnih kablov (oplaščeni bakreni kabli) od vzdrževanje SV in TK naprav iz ZIM Ljubljana – Verovškova. 
· Sklop 13 cca 50 t odpadni oplaščeni bakreni kabli na kolutih od vzdrževanja SV in TK naprav iz ZIM Ljubljana – Verovškova. 
· Sklop 14 cca 70 t odpadno železo (signali, kretniški pogoni, signalna mostna konstrukcija, plehata korita …) od vzdrževanja SV in TK naprav iz ZIM Ljubljana – Verovškova. 
Ponudnik podaja ponudbo za naslednje sklope:
	Sklop
	Naziv materiala in lokacije
	Ocenjena/okvirna količina* (t)
	Cena v EUR/t brez DDV-ja

	1.
	Sklop 1 cca  380 t odpadnega železa (DTM, krajši kosi tirnic do 4 m, kretniški deli do 12 m, pritrdilni material, srca, ostrice, podložne plošče, vijaki, tirifoni …) iz Sekcije za GD Ljubljana lokacija Ljubljana (cca 25 t), lokacija Zalog (cca 25 t), lokacija Novo mesto (cca 150 t), lokacija Črnomelj (cca 50 t), lokacija Rožni dol (cca 100 t); Sekcije za GD Postojna, lokacija Sežana (cca 10 t), lokacija Koper (cca 10 t), lokacija Divača (cca 10 t).

	Cca 380
	

	2.
	Sklop 2 cca 20 t odpadnih tirnic iz Sekcije za GD Ljubljana, lokacija Ljubljana in Zalog (sistem S-45, S-49, UIC 60, dolžine od 4 do 6 m). 
	Cca 20
	

	3.
	Sklop 3 cca 180 t odpadnih tirnic iz Sekcije za GD Ljubljana, lokacija Novo mesto – deponija Rožni dol (sistem S-49, dolžine 120 m). 

	Cca 180
	

	4.
	Sklop 4 cca 56 t odpadnih tirnic iz Sekcije za GD Ljubljana, lokacija Novo mesto – deponija Črnomelj (sistem Xa in S-45, dolžine 5 m).

	Cca 56
	

	5.
	Sklop 5 cca 60 t odpadnih tirnic iz Sekcije za GD Ljubljana, lokacija Novo mesto (sistem Xa, S-45, S-49, dolžine od 1,5 m do 10 m).
	Cca 60
	5.

	6..
	Sklop 6 cca 220 t odpadnih tirnic iz Sekcije za GD Postojna, lokacija Divača (sistem 60E1, dolžine od 8 do 9 m). 

	Cca 220
	

	7.
	Sklop 7 cca 45 t odpadnih tirnic iz Sekcije za GD Postojna, lokacija Divača (sistem S-49, dolžine od 8 do 9 m).
	Cca 45
	

	8.
	Sklop 8 cca 20 t odpadnega železa s primesmi porcelana 2% in ohišji svetilk razsvetljave (pločevina in zmesi aluminija 1,5 %)  iz Sekcije za LVM Ljubljana – Potrčeva. 
	Cca 20
	

	9.
	Sklop 9 cca 32 t odpadnega bakra z vsebnostjo sponk (bron, inox, železo …) iz Sekcije za EE Ljubljana, območje Postojne. 
	Cca 32
	

	10.
	Sklop 10 cca 0,233 t odpadnega brona od odpadnih izolatorjev z brončeno kapo iz Sekcije za LVM Ljubljana – Potrčeva. 

	Cca 0,233
	

	11.
	Sklop 11 cca 8 t odpadnega železa mešano (litina, kosi jekla, jeklena pločevina, aluminij ) od vzdrževanje SV in TK naprav iz ZIM Ljubljana – Verovškova. 
	Cca 8
	

	12.
	Sklop 12 cca 5 t odpadnih kablov (oplaščeni bakreni kabli) od vzdrževanje SV in TK naprav iz ZIM Ljubljana – Verovškova. 

	Cca 5
	

	13.
	Sklop 13 cca 50 t odpadni oplaščeni bakreni kabli na kolutih od vzdrževanja SV in TK naprav iz ZIM Ljubljana – Verovškova. 
	Cca 50
	

	14.
	Sklop 14 cca 70 t odpadno železo (signali, kretniški pogoni, signalna mostna konstrukcija, plehata korita …) od vzdrževanja SV in TK naprav iz ZIM Ljubljana – Verovškova 
	Cca 70
	



* Opomba:
· količina je okvirna in je lahko za 20 % manjša ali večja (od sklopa 1 do 10).
· količina je okvirna in je lahko za 30 % manjša ali večja (od sklopa 11 do 14).
· kupec mora zagotoviti tehtanje materiala na najbližji tehtnici kupca oziroma tretje osebe, katera ne bo oddaljena od lokacije nahajanja odpadka dalj kot 20 km, ob  prisotnosti predstavnikov upravljavca oz. prodajalca in ob prisotnosti predstavnika kupca.

[bookmark: Klasifikacija]Ponudnik izjavlja, da se strinja  z vsemi pogoji in zahtevami iz objave razpisa o Javnem zbiranju ponudb za prodajo odpadkov pod št. 60402-145/2025-2.

Dokler se ne pripravi in ne podpiše uradna pogodba med nami, ponudba skupaj z odločitvijo o izboru ponudnika tvori med nami obvezujoč dogovor.

Veljavnost ponudbe: 120 dni od roka določenega za predložitev ponudbe.


Datum in kraj:                                                                      Žig in podpis ponudnika:


[image: znak_za_dopis_2007]
Družba z omejeno odgovornostjo registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Osnovni kapital: 15.828.186,15 EUR
Identifikacijska številka za DDV: SI94995737
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